风扇温度过高

系统无法启动，

**问题描述：**  
1）.v0262不断重启  
2）更新固件，.ATool到v0282， 开机停留在彩色屏幕DJI上，如附件；  
3.再次ATool到v0282,变成了绿色的屏幕，adb不可用。多次重启显示异常，表现的ui异常不同：  
**问题分析**  
1549此时为蓝色灯，版本过老，风扇不起转。主板非常烫，因此原因为1549版本过来，风扇不转，高温无法启动3288  
**解决办法：**  
外接风扇后，可以正常启动系统；更新1549；确保风扇正常可转。  
后期量产务必更新好1549和1860,3288版本，避免版本不一致带来的问题