# SerialChat

**mSerialPort** = **mSerialManager**.openSerialPort(ports[0], 115200);

## send

**private** ByteBuffer **mOutputBuffer**;

**byte**[] bytes = text.getBytes();  
**mOutputBuffer**.clear();  
**mOutputBuffer**.put(bytes);  
**mSerialPort**.write(**mOutputBuffer**, bytes.**length**);

## recev

**mInputBuffer**.clear();  
ret = **mSerialPort**.read(**mInputBuffer**);  
Log.*d*(***TAG***, **"read returned "** + ret);  
**mInputBuffer**.get(buffer, 0, ret);